|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 1 von 7 |

|  |
| --- |
| **Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens** |

**1.1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung:** Flüssiglasur ROK S 1002

**1.2. Artikel-Nr.:** S 1002

**1.3.** **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

 **Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

 Einfärbung/Beschichtung für keramische Produkte

 **Verwendungen, von denen abgeraten wird**

 Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

 Firmenname: ROK Keramik GmbH

 Strasse: Bernerstrasse Nord 180

 Ort: CH-8064 Zürich

 Telefon: +41 (0) 44 433 01 55 Telefax: +41 (0) 44 433 01 84

 E-Mail: rok@rok-keramik.ch

 Internet: [www.rok-keramik.ch](http://www.rok-keramik.ch)

**1.4. Notrufnummer:** 044 433 01 55 / Notrufzentrale 144 (24/7)

|  |
| --- |
| **Abschnitt 2: Mögliche Gefahren** |

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

 Diese Zubereitung ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich eingestuft. Keine Kennzeichnung erforderlich

 nach CLP Verordnung (1272/2008).

|  |
| --- |
| **Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen** |

**3.1. Gemische**

**Chemische Charakterisierung:**

Fritte, Pigment, natürliche Minerale.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen** |

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen**

**Allgemeine Hinweise**

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Teilchen und Staub: Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt**

Teilchen und Staub: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Teilchen und Staub: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einenAugenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

Teilchen und Staub: Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe

hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Nach Einatmen (Teilchen und Staub):

Reizung der Atemwege. Bei wiederholter übermässiger Staubbelastung ist die Entstehung einer Staublunge möglich.

Nach Augenkontakt (Teilchen und Staub): Nicht reiben. Gefahr ernster Augenschäden.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

 Symptomatische Behandlung.

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 2 von 7 |

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung** |

**5.1. Löschmittel**

 **Geeignete Löschmittel**

 Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

 Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall können entstehen: Giftiger Metalloxidrauch

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

 Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

 Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung** |

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**Allgemeine Hinweise**

 Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

 Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**Einsatzkräfte**

 Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

**6.2. Umweltschutzmassnahmen**

 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

**Für Rückhaltung**

 Massnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung

**Für Reinigung**

 Mechanisch aufnehmen. Nicht reiben. Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung** |

**7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung**

**Hinweise zum sicheren Umgang**

 Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

 Übliche Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

 Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Weitere Angaben zur Handhabung**

 Vor Feuchtigkeit schützen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

 Für ausreichende Lüftung sorgen. An einem trockenen Ort aufbewahren.

**Zusammenlagerungshinweise**

 Nicht zusammen lagern mit: Starke Säure, Flusssäure, Phosphorsäure und phosphorige Säure, Alkalien (Laugen), konzentriert

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

 Vor Feuchtigkeit schützen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Einfärbung/Beschichtung für keramische Produkte

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 3 von 7 |

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen** |

**8.1. Zu überwachende Parameter Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS-Nr. | Bezeichnung | ppm | mg/m3 | F/m3 | Spitzenbegr. | Art |
| - | Allgemeiner Staubgrenzwert, **alveolengängige** |  | 1,25 A |  |  |  |
|  | Fraktion |  |  |  |  |  |
| - | Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare |  | 10 E |  | 2(II) |  |
|  | Fraktion |  |  |  |  |  |
| 14808-60-7 | **Alveolengängiges** kristallines **Siliciumdioxid** |  | 0,1 |  |  | EU |
|  | (Quarzfeinstaub) |  |  |  |  |  |
| 10043-35-3 | Borsäure |  | 0,5 E |  | 2(I) |  |
| 1305-78-8 | Calciumoxid |  | 1 E |  | 2(I) |  |
| 7631-86-9 | Kieselsäuren, amorphe |  | 4 E |  |  |  |
| - | Zinn(IV)-Verbindungen, anorganische |  | 2 **E** |  |  |  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

**Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz**

 Schutzbrille/Gesichtsschutz bei Gefahr der Staubbildung tragen. (DIN EN 166)

**Handschutz**

 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN ISO 374)

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz**

 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

 Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: FFP3

**Thermische Gefahren**

 Beim Schmelzen: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. (hitzebeständig)

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften** |

**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: grau

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich: nicht bestimmt

Entzündbarkeit: nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar

Flammpunkt: nicht anwendbar

Zündtemperatur: nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 4 von 7 |

pH-Wert:

pH-Wert (400 g/l Wasser bei 20 °C): 5 - 8.

Kinematische Viskosität: nicht anwendbar (fest)

Wasserlöslichkeit: nicht anwendbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte: nicht bestimmt

Relative Dampfdichte: nicht anwendbar

Partikeleigenschaften: nicht bestimmt

**9.2. Sonstige Angaben**

**Weitere Angaben** Es liegen keine Informationen vor.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität** |

**10.1. Reaktivität**

Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Reagiert mit: Starke Säure, Flusssäure, Phosphorsäure und phosphorige Säure, Alkalien (Laugen), konzentriert

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Feuchtigkeit.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Starke Säure, Flusssäure, Phosphorsäure und phosphorige Säure, Alkalien (Laugen), konzentriert

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Nicht relevant.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben** |

**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

**Akute Toxizität**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reiz- und Ätzwirkung**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen**

 oral, dermal, inhalativ, Augenkontakt

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**

**Endokrinschädliche Eigenschaften**

 Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die

 Kriterien erfüllt.

**Sonstige Angaben**

 Nach Einatmen (Teilchen und Staub):

 Reizung der Atemwege. Bei wiederholter übermässiger Staubbelastung ist die Entstehung einer Staublunge möglich.

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 5 von 7 |

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben** |

**12.1. Toxizität**

 Nicht relevant.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

 Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminier bar. Die Methoden zur

 Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

 Es liegen keine Informationen vor.

**12.4. Mobilität im Boden**

 Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

 Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

 Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

 kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

 Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung** |

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

**Empfehlungen zur Entsorgung**

 Abfälle getrennt sammeln. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

 Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgung gemäss

 den behördlichen Vorschriften.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport** |

**Landtransport (ADR/RID)**

 **14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.2. Ordnungsgemässe**

 **UN-Versandbezeichnung:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.3. Transportgefahrenklassen:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.4. Verpackungsgruppe:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Binnenschiffstransport (ADN)**

 **14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.2. Ordnungsgemässe** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:**

 **14.3. Transportgefahrenklassen:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.4. Verpackungsgruppe:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Seeschiffstransport (IMDG)**

 **14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.2. Ordnungsgemässe**

 **UN-Versandbezeichnung:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.3. Transportgefahrenklassen:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.4. Verpackungsgruppe:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

 **14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.2. Ordnungsgemässe**

 **UN-Versandbezeichnung:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.3. Transportgefahrenklassen:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 **14.4. Verpackungsgruppe:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 6 von 7 |

**14.5. Umweltgefahren**

 UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender**

 Es liegen keine Informationen vor.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

 nicht anwendbar

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften** |

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

 **EU-Vorschriften**

 Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

 Eintrag 30

 Angaben zur SEVESO III-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

 2012/18/EU:

 **Nationale Vorschriften**

 Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

 Wassergefährdungsklasse: NWG.

 Status: Einstufung von Gemischen gemäss Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

 Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

|  |
| --- |
| **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben** |

**Abkürzungen und Akronyme**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

|  |
| --- |
| Druckdatum: 01.04.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sicherheitsdatenblatt**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ROK Keramik GmbH |

|  |
| --- |
| **Glasur S 1002**Überarbeitet am: 05.01.2024 Seite 7 von 7 |

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur

Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten*

*entnommen.)*